|  |
| --- |
| TCP (php) |
| -adr  -port  -socket |
| + TCP  +connexion(adr,port)  +envoie(buffer) |

Communiquer en RS232 avec la caméra

Communiquer en TCP avec la caméra

|  |
| --- |
| RS232 |
| -HANDLE hcom  - DCB serie  - OVERLOPAD over |
| + ouverture()  +lecture()  +écriture(char chaine)  +fermeture() |

Piloter la caméra

|  |
| --- |
| Camera |
|  |
| + deplacementHorizontal()  + deplacementVertical()  + stop() |

|  |
| --- |
| TCP (c++) |
| * Bindings * Default port |
| + OnConnect  + ReadLn |